**Bieżąca konserwacja pokrycia dachowego - uszczelnienie i likwidacja przecieków**

Budowa : Dotyczy, Budynku Głównego, Łącznika, poł z szachtem - uszczelnienie i likwidacja przecieków COM Jarosław

Obiekt : Bieżąca konserwacja pokrycia dachowego - uszczelnienie i likwidacja przecieków

Adres : Jarosław ul. 3-go Maja 70

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ............... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ............... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ............... % od Robocizny [Kp\_R] + ............... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ............... % od (R + Kp\_R) + ............... % od (M+ Kz) + ............... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .......................................................................

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 KNR 712-0101-01-00 MPCiL 185,050 m2 .................................. . ...................................

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia

czystości stalowych konstrukcji pełnościennych p.an. szorstkowanie powierzchni

2 KNR 712-0105-01-00 MPCiL 185,050 m2 .................................. . ...................................

Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji

pełnościennych

3 KNNR 001-0101-01-00 1,000 kpl .................................. . ...................................

Zabezpieczenia przed natryskiem folią PE - Kalkulacja własna

4 KNR 712-0202-01-00 185,050 m2 .................................. . ...................................

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania olejną ogólnego stosowania p.

an malowanie powierzchni gruntem poliuretanowym

5 KNNR 001-0101-01-00 185,050 m2 .................................. . ...................................

Wykonanie hydroizolacji pólimocznikiem

- Kalkulacja własna

6 KNNR 001-0101-01-00 185,050 m2 .................................. . ...................................

Wykonanie powłoki wierzchniej w kolorze zbliżonym do istniejącego

- Kalkulacja własna

7 KNR 712-0202-01-00 185,050 m2 .................................. . ...................................

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania olejną ogólnego stosowania p.

an malowanie powierzchni gruntem poliuretanowym

8 KNNR 001-0101-01-00 49,000 szt .................................. . ...................................

Rusztowanie Alpinistyczne - montaż stanowiska

- Kalkulacja własna

9 KNNR 001-0101-01-00 70,000 m2 .................................. . ...................................

Rusztowanie Alpinistyczne - obsługa rusztowania

- Kalkulacja własna

**Wartość kosztorysowa robót**